13 oktober 2024

 Inomhustemperatur

Med de nya termostatventilerna får du enkelt rätt temperatur i alla rum. Du kan t ex ha svalare i vissa rum och varmare i andra. Ställ in respektive termostat på önskat värde enligt tabellen\* nedan, så regleras temperaturen automatiskt. Vi har valt att termostaterna ska stänga vid 21° vilket är standard i flerbostadsfastigheter såsom våra.

**Automatisk värmereglering**

Termostaten reglerar värmeavgivningen från elementet så att det avger önskad värme. Om solen lyser in i rummet eller många människor vistas i rummet avges ”gratisvärme”. Detta känner termostaten av och stryper flödet av varmt vatten till elementet. **Detta gör också att elementet ibland kan kännas kallt trots att utetemperaturen är låg.** Att elementet är kallt även om rumstemperaturen är rätt visar att termostaten fungerar som den ska.

När utomhustemperaturen förändras kraftigt på kort tid behövs en viss ställtid för föreningens undercentral som i sin tur reglerar värmen genom vattenförsörjning till elementen.

**Möblering**

Luften måste kunna strömma fritt förbi termostaten, ställ därför inte möbler eller häng inte kraftiga gardinen direkt framför termostaten. Då kommer de lura termostaten att det är varmare inne än det är och detta kommer att påverka temperaturen negativt i resten av rummet/lägenheten.

**Tätning av fönster och balkongdörrar**

Dålig tätning i fönster och balkongdörrar påverkar värmen inomhus och beroende på hur otätt det är kan det påverka upp till 1-2 grader. Att ha tätade fönster är medlemmens eget ansvar. Observera att tätningslister har ett ”bäst före datum” och behöver bytas ut regelbundet. För hjälp hänvisar vi till snickarfirma, föreningens fastighetsförvaltare eller annan kompetens. Detta bekostas av medlem.

**Skalan på termostat i ungefärlig rumstemperatur:**

\*= 7° 1 = 12°   2 = 16-19°   3 = 19-20°   Över 3 =20-21°